**驱动函数说明**

目录

[1. analog.c---模拟驱动模块 4](#_Toc18112)

[1）void AnalogIn(unsigned char ch,double \*volts) 4](#_Toc7512)

[2. fpm.c---转速驱动模块 4](#_Toc6233)

[1）void FreqInit(void) 4](#_Toc31916)

[2）unsigned short FreqIn(unsigned char channel) 5](#_Toc6817)

[3）unsigned long FpgaCntGet(void) 5](#_Toc16167)

[3. Io.c---开关量驱动模块 6](#_Toc30931)

[1） void DigitalOut(unsigned char channel,unsigned short level) 6](#_Toc11971)

[2） unsigned short DigitalIn(unsigned char channel) 6](#_Toc6662)

[4. pwm.c---PWM驱动模块 7](#_Toc20280)

[1）void PwmInit(void) 7](#_Toc12322)

[2）void PwmHighOut(unsigned char channel) 7](#_Toc7059)

[3） void PwmPerOut(unsigned char channel) 8](#_Toc16291)

[5. xr16l788.c---串口驱动模块 8](#_Toc11644)

[1) void FComSetIOBase(void); 8](#_Toc28224)

[2) void FComInit(unsigned char Port, long BaudRate,unsigned char Parity,unsigned char StopBit,unsigned short RxFifoNum,unsigned char Mode\_422\_232); 9](#_Toc953)

[3) unsigned short FComIn (unsigned char port, unsigned char buf[], unsigned short len); 9](#_Toc6124)

[5) unsigned short FComTxLen (unsigned char port); 10](#_Toc2477)

[6) unsigned short FComRxLen (unsigned char port); 11](#_Toc25808)

[7) void FComRxInterruptHandler(unsigned char port); 11](#_Toc20449)

[8) void FComInterruptHandler(void); 12](#_Toc12337)

[6. ppccom.c---板载串口驱动模块 12](#_Toc9698)

[1） Void PPC\_ComInit(unsigned char Port,unsigned long BaudRate,unsigned char ParityMode,unsigned char StopBit,unsigned char Mode)； 12](#_Toc20318)

[2） unsigned char PPC\_ComIn (unsigned char Port,unsigned char Buf[], unsigned char Len); 13](#_Toc2034)

[3） unsigned char PPC\_ComOut(unsigned char Port,unsigned char Buf[], unsigned char Len); 13](#_Toc270)

[4） unsigned char PPC\_ComRxLen(unsigned char Port); 14](#_Toc10081)

[5） unsigned char PPC\_ComTxLen(unsigned char Port); 14](#_Toc20711)

[6） void PPC\_ComEnableInterrupt(unsigned char Port); 15](#_Toc19078)

[7） void PPC\_ComRxInterruptHandler(unsigned char Port); 15](#_Toc22530)

[8） void PPC\_ComTxInterruptHandler(unsigned char Port); 16](#_Toc27060)

[9） void PPC\_ComFifoInterruptHandler(void); 16](#_Toc19100)

[7. mscan.c----can驱动模块 17](#_Toc22685)

[1） voidInitMsCAN(unsignedcharcanChannalNum,unsigned char canBaudRate); 17](#_Toc1118)

[2） VoidMsCANIntInit(unsignedcharcanChannalNum,unsigned char mode); 17](#_Toc2047)

[3） unsigned short MsCANSend( unsigned char canChannalNum, canbuff\_t \*ps\_Buffer); 18](#_Toc4067)

[4） Unsigned short MsCANSendOneMsg(unsigned char canChannalNum); 18](#_Toc2450)

[5） VoidMsCANRevOneMsg(unsignedcharcanChannalNum); 19](#_Toc19297)

[6） void MsCANInterruptHandler(unsigned char canChannalNum); 19](#_Toc4240)

[8. nvram.c---nvram驱动模块 20](#_Toc7071)

[1）long NvramRead(unsigned long offset,unsigned short \* val); 20](#_Toc15182)

[2）long NvramWrite(unsigned long offset,unsigned short val); 21](#_Toc26529)

[9. flash.c--- flash驱动模块 21](#_Toc5816)

[1） short EraseFlashSector(unsigned long flashAdrs); 21](#_Toc10929)

[2） short ProgFlash(volatile unsigned short \* pFB,unsigned long size,unsigned long offset); 22](#_Toc4795)

[3）unsigned short ReadFlash(unsigned long offset); 22](#_Toc6060)

[10. gps.c---GPS驱动模块 23](#_Toc5849)

[1) voidGPS\_Init(unsignedcharcom2\_mode\_422\_232,unsignedchar com3\_mode\_422\_232); 23](#_Toc24511)

[2) void GPS\_Msg42Rx(unsigned char tmp[]); 23](#_Toc8315)

[3) void GPS\_Msg99Rx (unsigned char tmp[]); 24](#_Toc32752)

[4) void GPS\_timeRx (unsigned char tmp[]); 24](#_Toc24769)

[5) void GpsHeadingRx(unsigned char tmp[]); 25](#_Toc21555)

[6) void Task\_GpsRev(void); 25](#_Toc15835)

[7) void GPS\_Monitor(void); 25](#_Toc25560)

[11. wdt.c---看门狗驱动模块 26](#_Toc31798)

[1) void WDT\_Lock(void); 26](#_Toc14983)

[2) void WDT\_Enable(unsigned short val); 26](#_Toc13826)

[3) void WDT\_Disable(void); 27](#_Toc31288)

[12. time.c---定时器驱动模块 27](#_Toc15314)

[1）void time\_init(void); 27](#_Toc30145)

[2）void time\_isr(void); 28](#_Toc3951)

[13. gpt.c---通用定时器驱动模块 28](#_Toc24811)

[1） void GPT\_Enable(unsigned short val); 28](#_Toc29202)

[2） void GPT\_Disable(void); 29](#_Toc19001)

[3） void GPT\_InterruptHandler(void); 29](#_Toc2466)

[4） void IRQ0\_SetDiv(unsigned short val); 30](#_Toc29627)

[5） void IRQ0\_Enable(void); 30](#_Toc31913)

[6） void IRQ0\_Disable(void); 31](#_Toc2978)

[7） void IRQ0\_InterruptHandler(void); 31](#_Toc8984)

[14. ppc5125Intr.c---中断模块 32](#_Toc2688)

[1） void intInit(void); 32](#_Toc6682)

[2） void ppc5125IntrDemux (void); 32](#_Toc27720)

[3） intppc5125IntConnect(VOIDFUNCPTR \*, VOIDFUNCPTR, int); 33](#_Toc15229)

[4） int ppc5125IntEnable (int); 33](#_Toc25228)

[5） Int ppc5125IntDisable (int); 34](#_Toc15749)

[6） void time\_enable(void); 34](#_Toc20887)

[15. sbus.c---sbus串行通信协议驱动 35](#_Toc9758)

[1） void SBUS\_Rev(void); 35](#_Toc14151)

[2） void SBUS\_Decode(unsigned char buffer[]); 35](#_Toc21697)

[3） int GetChannel(int channel); 36](#_Toc20957)

[4） void SBUS\_IN(void); 36](#_Toc16541)

[16. Init.c---初始化模块 37](#_Toc19991)

[1）void Sys\_Init(void); 37](#_Toc13484)

## **analog.c---模拟驱动模块**

### 1）void AnalogIn(unsigned char ch,double \*volts)

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：AnalogIn

\* 功能：AD电压采样

\* 入口参数：ch--AD通道号，\*volts--电压范围(±10V)

\* 出口参数：无

\* 返回值：0--OK,-1--ERROR

\* 备注：无

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

## **fpm.c---转速驱动模块**

### 1）void FreqInit(void)

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：FreqInit

\* 功能：转速初始化

\* 入口参数：无

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：无

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### 2）unsigned short FreqIn(unsigned char channel)

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：FreqIn

\* 功能：转速采集入口

\* 入口参数：channel--转速通道号

\* 出口参数：无

\* 返回值：转速

\* 备注：无

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### 3）unsigned long FpgaCntGet(void)

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：FpgaCntGet

\* 功能：FPGA计数器--1us 32bit

\* 入口参数：无

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

## **Io.c---开关量驱动模块**

### void DigitalOut(unsigned char channel,unsigned short level)

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：DigitalOut

\* 功能：开关量输出

\* 入口参数：channel--IO输出通道号， level--输出电平值（“1”或”0”）

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：无

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### unsigned short DigitalIn(unsigned char channel)

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：DigitalIn

\* 功能：开关量输入

\* 入口参数：channel--IO输入通道号

\* 出口参数：无

\* 返回值：temp--输出

\* 备注：无

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

## **pwm.c---PWM驱动模块**

### 1）void PwmInit(void)

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：PwmInit

\* 功能：PWM初始化

\* 入口参数：无

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：无

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### 2）void PwmHighOut(unsigned char channel)

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：PwmHighOut

\* 功能：pwm高电平时间

\* 入口参数：channel--通道号

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：无

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### void PwmPerOut(unsigned char channel)

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：PwmPerOut

\* 功能：PWM周期

\* 入口参数：channel--通道号

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：无

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

## **xr16l788.c---串口驱动模块**

### void FComSetIOBase(void);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：FComSetIOBase

\* 功能：设置串口基地址初始化

\* 入口参数：无

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### void FComInit(unsigned char Port, long BaudRate,unsigned char Parity,unsigned char StopBit,unsigned short RxFifoNum,unsigned char Mode\_422\_232);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：FComInit

\* 功能：Port--通道号，BaudRate--波特率 Parity--奇偶校验位，StopBit--停止位，RxFifoNum--接收缓存大小，Mode\_422\_232-串口模式

\* 入口参数：无

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### unsigned short FComIn (unsigned char port, unsigned char buf[], unsigned short len);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：FComIn

\* 功能：串口读取缓冲区数据

\* 入口参数：port--通道号，buf[]--数据存储地址，len--读取的长度

\* 入口参数：无

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

#### unsigned short FComOut(unsigned char port, unsigned char buf[], unsigned short len);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：FComOut

\* 功能：串口发送缓冲区数据

\* 入口参数：port--通道号，buf[]--数据存储地址，len--读取的长度

\* 入口参数：无

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### unsigned short FComTxLen (unsigned char port);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：FComTxLen

\* 功能：串口发送缓冲区数据长度查询

\* 入口参数：port--通道号

\* 入口参数：无

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### unsigned short FComRxLen (unsigned char port);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：FComRxLen

\* 功能：串口接收缓冲区数据长度查询

\* 入口参数：port--通道号

\* 入口参数：无

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### void FComRxInterruptHandler(unsigned char port);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：FComRxInterruptHandler

\* 功能：串口接收中断处理函数

\* 入口参数：port--通道号

\* 入口参数：无

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### void FComInterruptHandler(void);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：FComInterruptHandler

\* 功能：串口中断处理函数

\* 入口参数：无

\* 入口参数：无

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

## **ppccom.c---板载串口驱动模块**

### Void PPC\_ComInit(unsigned char Port,unsigned long BaudRate,unsigned char ParityMode,unsigned char StopBit,unsigned char Mode)；

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：PPC\_ComInit

\* 功能：板载串口初始化

\* 入口参数：Port--通道号，BaudRate--波特率 ParityMode--奇偶校验位，StopBit--停止位，Mode-串口模式

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### unsigned char PPC\_ComIn (unsigned char Port,unsigned char Buf[], unsigned char Len);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：PPC\_ComIn

\* 功能：板载串口读取缓冲区数据

\* 入口参数：buf[]--数据存储地址，len--读取的长度

\* 出口参数：无

\* 返回值：实际数据长度

\* 备注：

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### unsigned char PPC\_ComOut(unsigned char Port,unsigned char Buf[], unsigned char Len);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：PPC\_ComOut

\* 功能：板载串口发送数据

\* 入口参数：buf[]--数据存储地址，len--读取的长度

\* 出口参数：无

\* 返回值：实际发送数据长度

\* 备注：

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### unsigned char PPC\_ComRxLen(unsigned char Port);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：PPC\_ComRxLen

\* 功能：板载串口接收缓冲区数据长度查询

\* 入口参数：Port--通道号

\* 出口参数：无

\* 返回值：接收缓冲区数据长度

\* 备注：

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### unsigned char PPC\_ComTxLen(unsigned char Port);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：PPC\_ComTxLen

\* 功能：板载串口发送缓冲区数据长度查询

\* 入口参数：Port--通道号

\* 出口参数：无

\* 返回值：发送缓冲区数据长度

\* 备注：

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### void PPC\_ComEnableInterrupt(unsigned char Port);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：PPC\_ComEnableInterrupt

\* 功能：板载串口中断开启

\* 入口参数：Port--通道号

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### void PPC\_ComRxInterruptHandler(unsigned char Port);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：PPC\_ComRxInterruptHandler

\* 功能：板载串口接收中断处理函数

\* 入口参数：Port--通道号

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### void PPC\_ComTxInterruptHandler(unsigned char Port);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：PPC\_ComTxInterruptHandler

\* 功能：板载串口发送中断处理函数

\* 入口参数：Port--通道号

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### void PPC\_ComFifoInterruptHandler(void);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：PPC\_ComFifoInterruptHandler

\* 功能：板载串口缓冲区中断处理函数

\* 入口参数：无

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

## **mscan.c----can驱动模块**

### voidInitMsCAN(unsignedcharcanChannalNum,unsigned char canBaudRate);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：InitMsCAN

\* 功能：can初始化

\* 入口参数：canChannalNum--通道号，canBaudRate--波特率

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### VoidMsCANIntInit(unsignedcharcanChannalNum,unsigned char mode);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：MsCANIntInit

\* 功能：can中断初始化

\* 入口参数：canChannalNum--通道号，mode--工作模式

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### Unsigned short MsCANSendOneMsg(unsigned char canChannalNum);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：MsCANSendOneMsg

\* 功能：can发送函数

\* 入口参数：canChannalNum--通道号

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### VoidMsCANRevOneMsg(unsignedcharcanChannalNum);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：MsCANRevOneMsg

\* 功能：can读取数据

\* 入口参数：canChannalNum--通道号

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### void MsCANInterruptHandler(unsigned char canChannalNum);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：MsCANInterruptHandler

\* 功能：can中断处理函数

\* 入口参数：canChannalNum--通道号

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

## **nvram.c---nvram驱动模块**

### 1）long NvramRead(unsigned long offset,unsigned short \* val);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：NvramRead

\* 功能：nvram 读

\* 入口参数：offset-- 偏移地址

\* 出口参数：\*val-- 16Bit数据

\* 返回值：0--OK,-1--ERROR

\* 备注：无

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### 2）long NvramWrite(unsigned long offset,unsigned short val);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：NvramWrite

\* 功能：nvram 写

\* 入口参数：offset-- 偏移地址， val-- 16Bit数据

\* 出口参数：无

\* 返回值：0--OK,-1--ERROR

\* 备注：无

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

## **flash.c--- flash驱动模块**

### short EraseFlashSector(unsigned long flashAdrs);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：EraseFlashSector

\* 功能：擦除扇区

\* 入口参数：flashAdrs--地址

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### short ProgFlash(volatile unsigned short \* pFB,unsigned long size,unsigned long offset);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：ProgFlash

\* 功能：写数据

\* 入口参数：pFB--地址指针，size--数据大小，offset--偏移地址

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### 3）unsigned short ReadFlash(unsigned long offset);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：ReadFlash

\* 功能：读数据

\* 入口参数：offset--偏移地址

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

## **gps.c---GPS驱动模块**

### **voidGPS\_Init(unsignedcharcom2\_mode\_422\_232,unsignedchar com3\_mode\_422\_232);**

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：GPS\_Init

\* 功能：gps初始化操作

\* 入口参数：com2\_mode\_422\_232--串口2工作模式，com3\_mode\_422\_232--串口3工作模式

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### **void GPS\_Msg42Rx(unsigned char tmp[]);**

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：GPS\_Msg42Rx

\* 功能：GPS时间、定位状态、经纬度解码

\* 入口参数：tmp[]--GPS接收数据包

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### **void GPS\_Msg99Rx (unsigned char tmp[]);**

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：GPS\_Msg99Rx

\* 功能：GPS速率、航向、日期解码

\* 入口参数：tmp[]--GPS接收数据包

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### **void GPS\_timeRx (unsigned char tmp[]);**

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：GPS\_timeRx

\* 功能：GPS年、月、日、时、分、秒解码

\* 入口参数：tmp[]--GPS接收数据包

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### **void GpsHeadingRx(unsigned char tmp[]);**

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：GpsHeadingRx

\* 功能：GPS航线、航向、俯仰角、hdg标准差度、俯仰角标准差度

\* 入口参数：tmp[]--GPS接收数据包

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### **void Task\_GpsRev(void);**

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：Task\_GpsRev

\* 功能：接收GPS数据

\* 入口参数：无

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### **void GPS\_Monitor(void);**

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：GPS\_Monitor

\* 功能：监控GPS数据状态

\* 入口参数：无

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

## **wdt.c---看门狗驱动模块**

### **void WDT\_Lock(void);**

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：WDT\_Lock

\* 功能：看门狗配置函数

\* 入口参数：无

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### **void WDT\_Enable(unsigned short val);**

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：WDT\_Enable

\* 功能：看门狗使能开启

\* 入口参数：val--看门狗时间

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### **void WDT\_Disable(void);**

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：WDT\_Disable

\* 功能：看门狗使能关闭

\* 入口参数：无

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

## **time.c---定时器驱动模块**

### 1）void time\_init(void);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：time\_init

\* 功能：定时器初始化

\* 入口参数：无

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：无

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### 2）void time\_isr(void);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：time\_isr

\* 功能：定时器中断函数

\* 入口参数：无

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：无

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

## **gpt.c---通用定时器驱动模块**

### void GPT\_Enable(unsigned short val);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：GPT\_Enable

\* 功能：通用定时器使能开启

\* 入口参数：val--定时器响应时间

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：无

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### void GPT\_Disable(void);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：GPT\_Disable

\* 功能：通用定时器使能关闭

\* 入口参数：无

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：无

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### void GPT\_InterruptHandler(void);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：GPT\_InterruptHandler

\* 功能：通用定时器中断函数

\* 入口参数：无

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：无

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### void IRQ0\_SetDiv(unsigned short val);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：IRQ0\_SetDiv

\* 功能：外部中断设置

\* 入口参数：val--中断响应时间

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：无

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### void IRQ0\_Enable(void);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：IRQ0\_Enable

\* 功能：外部中断使能开启

\* 入口参数：无

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：无

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### void IRQ0\_Disable(void);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：IRQ0\_Disable

\* 功能：外部中断使能关闭

\* 入口参数：无

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：无

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### void IRQ0\_InterruptHandler(void);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：IRQ0\_InterruptHandler

\* 功能：外部中断函数

\* 入口参数：无

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：无

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

## **ppc5125Intr.c---中断模块**

### void intInit(void);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：intInit

\* 功能：中断初始化

\* 入口参数：无

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：无

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### void ppc5125IntrDemux (void);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：ppc5125IntrDemux

\* 功能：中断复用函数

\* 入口参数：无

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：无

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### intppc5125IntConnect(VOIDFUNCPTR \*, VOIDFUNCPTR, int);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：ppc5125IntConnect

\* 功能：中断连接函数

\* 入口参数：无

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：无

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### int ppc5125IntEnable (int);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：ppc5125IntEnable

\* 功能：中断使能开启函数

\* 入口参数：无

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：无

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### Int ppc5125IntDisable (int);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：ppc5125IntDisable

\* 功能：中断使能关闭函数

\* 入口参数：无

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：无

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### void time\_enable(void);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：time\_enable

\* 功能：定时器中断开启

\* 入口参数：无

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：无

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

## **sbus.c---sbus串行通信协议驱动**

### void SBUS\_Rev(void);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：SBUS\_Rev

\* 功能：sbus接收函数

\* 入口参数：无

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：无

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### void SBUS\_Decode(unsigned char buffer[]);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：SBUS\_Decode

\* 功能：sbus解码函数

\* 入口参数：buffer[]--源码数据

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：无

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### int GetChannel(int channel);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：GetChannel

\* 功能：获取sbus通道号

\* 入口参数：channel--通道号

\* 出口参数：无

\* 返回值：temp--sbus各通道数据值

\* 备注：无

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

### void SBUS\_IN(void);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：SBUS\_IN

\* 功能：获取sbus通道的高电平

\* 入口参数：无

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：无

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

## **Init.c---初始化模块**

### 1）void Sys\_Init(void);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 名称：Sys\_Init

\* 功能：系统初始化

\* 入口参数：无

\* 出口参数：无

\* 返回值：无

\* 备注：无

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/